Программа коммерческого учёта потребления тепловой энергии «ЭТУКСА». Функциональные характеристики для проведения проверки

Данное описание перечисляет основные и дополнительные функции ПО для ознакомления с характеристиками и возможностями. Подробное описание всех функций предоставлено в файле «ЭТУКСА. Руководство пользователя.doc».

Назначение ПО:
Программа предназначена для коммерческого учета потребления тепловой энергии. Областью применения программы являются централизованные системы теплоснабжения. Программа устанавливается на среднем уровне - между измерительными компонентами и прикладными системами - коммерческими, техническими, аналитическими. Конечным результатом работы программы является предоставление данных для внешних систем в универсальном формате.

Структура и ресурсы для работы:
В частном случае ПО может быть развёрнуто на IBM-совместимом компьютере под ОС семейства Windows. В промышленном масштабе ПО устанавливается на контроллерах (УСПД) и серверах (ИВК СУ). Взаимодействие между уровнями функционирования ПО осуществляется по внутреннему протоколу обмена через локальную сеть (Ethernet).
Специальных требований к аппаратным средствам и пропускной способности локальной сети не предъявляется. Объём средств хранения накопленных данных в рамках проведения проверки не превышает объёма дистрибутива.

Основные задачи ПО:

Задача 1. Сбор данных
ПО выполняет сбор данных с приборов учёта в автоматическом режиме, доступ которым обеспечен через последовательные порты (СОМ-порты) или локальную сеть (Ethernet). 
Поддерживаемые модели приборов учёта  УВП-280, ТМ-3Э, КМ-5(РМ-5), ВТЭ-1, ВИС.Т, ТЭМ-05,ТСРВ-027 и их различные версии.
Опрос приборов учёта осуществляется на уровне узла учёта (УУТЭ) при использовании контроллера (УСПД). Данные между контроллером (УСПД) и сервером (ИВК СУ) передаются через собственный механизм репликации.

Задача 2. Хранение данных
ПО сохраняет собранные данные по каждому прибору учёта в файловой базе данных во внутреннем формате в разметке XML.
Файловая база содержит конфигурацию, собранные данные с приборов учёта (архивы, мгновенные значения, служебные данные), журналы и показатели учёта трафика.
Файловая база позволяет просматривать данные, контролировать их полноту и при необходимости вносить ручные изменения.

Задача 3. Выдача данных
ПО предоставляет доступ к данным для внешних систем, используя веб-сервис REST API в формате JSON.
Перечень доступных данных: данные с приборов учёта, данные настроек, данные вычислений, агрегированные данные. Описание формата сервиса представлено на платформе Postman: https://documenter.getpostman.com/view/5972687/RzfZQtVR

Дополнительные функции ПО:
· Вычисление обобщённых показаний
· Синхронизация часов устройств
· Репликация данных между уровнями
· Контроль дискретных входов
· Протоколирование действий и трафика
Предполагается, что дополнительные функции не участвуют в проведении проверки, так как не влияют на основные задачи и имеют глубокую зависимость от инфраструктуры предметной области. 
